Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

начальника АХУ Касяна Р.И – председатель, членов комиссии: гл. инженера-нач. отдела ОРиС Качанова В.И., инженера отдела ОРиС Анниковой О.В., начальника отдела ЭЗиС. Балагаева В.В, инженера по ремонту оборудования ЗиС Геца Г.Г. составила настоящий акт в том, что в результате обследования дверных блоков в кабинетах 102, 103, 104, 104а, 105, 106, 115, 115а, 115б, 115в, 116а, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 230а, 231 в учебном корпусе № 1 по ул. Ожешко, 22 выявлено, что дверные коробки деформированы, дверные полотна перекошены, наличники повреждены гвоздями.

Комиссия решила, что существующие деревянные заполнения дверных проемов необходимо заменить.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: гл. инж.-нач ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Балагаев

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования зданий

и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Гец

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | 1-й этаж |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,464 |  |
| 2 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,038 |  |
| 3 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,426 |  |
| 4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,038 |  |
| 5 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,426 |  |
| 6 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,2 |  |
| 7 | Установка декоративных планок полов с открытой системой крепления | 100 м | 0,2 |  |
| 8 | Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов | 100м2 | 0,003 |  |
| 9 | Облицовка откосов листами ГК (2 слоя) | 100м2 | 0,3 |  |
| 10 | Установка перфорированных металлических уголков | 100м | 1,95 |  |
| 11 | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 0,37 |  |
| 12 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм | 100м | 0,2 |  |
| 13 | Погрузка и вывоз мусора | т | 1,4 |  |
|  | 2-й этаж |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,303 |  |
| 2 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,303 |  |
| 3 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,303 |  |
| 4 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,13 |  |
| 5 | Установка декоративных планок полов | 100 м | 0,13 |  |
| 6 | Облицовка дверных откосов листами ГК (2 слоя) | 100м2 | 0,2 |  |
| 7 | Установка перфорированных уголков | 100м | 1,29 |  |
| 8 | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 0,25 |  |
| 9 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм | 100м | 0,12 |  |
| 10 | Погрузка и вывоз мусора | т | 0,9 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стен площадью до 1 м2 | 100 м2 | 0,025 |  |

Составил: инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Анникова