|  |
| --- |
|  |

Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Комиссия, созданная согласно приказу от 13.05.2016 № 553 в составе:

председателя комиссии: начальника АХУ Р.И. Касяна

членов комиссии: гл. инженера-нач. ООРиС В.И. Качанова

(должность) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_ведущего инженераООРиС И.С. Половинко

(должность) (фамилия, инициалы)

инженера 2-й кат. ООРиС О.В. Анниковой

(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования беговых дорожек спортивного клуба УО «ГрГУ им. Я.Купалы» по ул. Захарова, 32, в г. Гродновыявлено, что часть покрытия беговых дорожек пришла в негодность: имеются порывы, трещины, истертости, местами произошло отслоение верхнего слоя.

Комиссия решила, что необходимо выполнить текущий ремонт беговых дорожек.

Комиссией установлено отсутствие стесненных и усложненных условий производства работ.

Председатель комиссии:начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.И. Касян\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: и.о. гл. инж.-начООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов\_\_\_\_

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

вед.инженер ООРиС \_И.С. Половинко\_\_

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер 2-й кат. ООР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Анникова\_\_\_

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка верхнего слоя беговых дорожек | 100 м2 | 32,70 |  |
| 2. | Устройство бесшовного покрытия беговых дорожек для открытых спортивных сооружений | 100 м2 | 32,70 |  |
| 3. | Нанесение разметки | 100 м.п. | 20 |  |
| 4 | Ремонт бетонного основания | м2 | 0,06 |  |
| 5 | Установка планки для отталкивания | комплект | 4 |  |

Составил: инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)