Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии: начальника АХУ Касяна Р.И.;

членов комиссии: гл. инженера-нач. отдела ОРиС Качанова В.И., начальника отдела ЭЗиС Балагаева В.В, инженера по ремонту оборудования зданий и сооружений Геца Г.Г., инженера отдела ОРиС Анниковой О.В. составила настоящий акт в том, что в результате обследования борцовского зала по ул. Захарова, 32/2 в г. Гродно выявлено, что деревянный пол пришел в негодность: доска пола и лаги прогнили, кирпичные столбики разрушены. Отделка стен и потолков местами отслоилась, на стенах имеются трещины и выбоины.

Комиссия решила, что необходимо выполнить текущий ремонт борцовского зала.

Стесненные и усложненные условия производства работ отсутствуют.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: гл. инж.-нач ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Балагаев

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования зданий

и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Гец

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ | | | | |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| Потолок | | | | |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100м2 | 2 |  |
|  | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 100м2 | 2 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 2 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 2 |  |
| Мусор | | | | |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 4 |  |
| Замена дверного блока | | | | |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,0294 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0294 | Дверной блок внутренний деревянный, глухой, щитовой, с наплавом и порогом |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0294 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,025 |  |
| Пол | | | | |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м | 0,6 |  |
|  | Разборка дощатых покрытий полов | 100м2 | 2 |  |
|  | Разборка лаг из досок и брусков | 100м2 | 2 |  |
|  | Разборка кирпичных столбиков под лаги | 100м2 | 2 |  |
|  | Уплотнение грунта гравием | 100м2 | 2 |  |
|  | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам площадью пола свыше 10 м2 | 100м2 | 2 |  |
|  | Устройство покрытий толщиной 60 мм из брусков | 100м2 | 2 |  |
|  | Устройство деревянных плинтусов | 100м | 0,6 |  |
|  | Шлифовка полов | 100м2 | 2 |  |
|  | Шпатлевка полов | 100м2 | 1 |  |
|  | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | 100м2 | 2 |  |
| Стены | | | | |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100м2 | 0,65 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 3,26 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски | 100м2 | 2,61 |  |

Составил: инженер отдела ОРиС О.В.Анникова