Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | Проректор | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 397 от 05.04.2017, в составе:

председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,

членов комиссии: начальник отдела ОРиС Трасько О.П.,

начальник отдела ЭЗиС Васильев С.Ю.

главный энергетик Винтер А.Ю.,

инженер-энергетик отдела ОРиС Иотчик Е.А.

составила настоящий акт в том, что в обследования помещений мужской раздевалки легкоатлетического манежа в учебном корпусе № 6 по ул. Захарова, 32 установлено, что помещения находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению функциональных качеств электропроводки.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: начальник отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю. Васильев

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Винтер

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер-энергетик отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Иотчик

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица изм-ния | Колич-во | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Демонтаж кабель-каналов ПВХ до 25\*25 мм | 100м | 0,08 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля трех-пятижильного | 100м | 0,18 |  |
| 3 | Демонтаж светильника | 100 шт | 0,07 |  |
| 4 | Установка светильника | 100 шт | 0,07 | Материал от разборки |
| 5 | Замена рукосушителя | 100 шт | 0,01 | 1,2 кВт |
| 6 | Замена выключателя одноклавишного | 100 шт | 0,03 |  |
| 7 | Замена коробки распределительной | 100 шт | 0,03 |  |
| 8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см (под распределительные коробки) | 100 шт | 0,03 |  |
| 9 | Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением до 6 мм2 штрабе | 100м | 0,18 |  |
| 10 | Кабель-канал прямой 60\*60 мм | 100м | 0,04 |  |
| 11 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100м | 0,18 |  |
| 12 | Заделка борозд глубиной до 40 мм, шириной до 100 мм | 100м | 0,18 |  |

Составила: инженер-энергетик отдела ОРиС Е.А. Иотчик

начальник отдела ОРиС О.П. Трасько